

Данные настройки предназначены для модели модема ZTE MF 667 с ОС MAC 10.11 El Capitan.


1. Переходим Системные настройки → **Сеть**
2. Если вы видите в этом списке ваш USB модем, то переходим к пункту 5.  
   Если нет, то выбираем знак "+" как на рисунке.



1. В разделе Interface выберите ZTE модем, ниже имя Service Name укажите : ZTEUSBModem




После из списка выберите созданный ZTE модем и настройте параметры дозвона \*99#



1. В разделе параметры  **Vendor выберите**: **Generic** и  **Model**: **GPRS(GSM/3G)**

APN: internet



1. После сохраняем кнопкой ОК, и пробуем подключиться.